Здесь собраны переменные, которых нет в оригинальном Thinstation.
И показаны их значения по умолчанию.

VIA_DRV=openchrome
unichrome - используется видеодрайвер из проекта unichrome
openchrome - используется видеодрайвер из проекта openchrome
xorg - используется стандартный видеодрайвер из xorg
via - используется видеодрайвер с сайта via

RDESKTOP_SOUND=Off
On  - включено перенаправление звука с сервера на клиента
Off - выключено 

RDESKTOP_FDD=Off
On  - включено перенаправление флоппи диска с клиента на сервер
Off - выключено 

RDESKTOP_CDROM=Off
On  - включено перенаправление CDROM диска с клиента на сервер
Off - выключено 

RDESKTOP_HDD=Off
On  - включено перенаправление HDD диска с клиента на сервер
Off - выключено 

RDESKTOP_1394=Off
On  - включено перенаправление IEEE1394 дисковых устройств с клиента 
(/mnt/1394) на сервер \\tsclient\1394. 
Off - выключено 

RDESKTOP_1394CD=Off
On  - включено перенаправление IEEE1394 CDROM диска с клиента 
(/mnt/1394cd) на сервер \\tsclient\1394CD. 
Off - выключено 

RDESKTOP_USB=Off
On  - включено перенаправление USB диска с клиента (/mnt/usbdevice) 
на сервер \\tsclient\USB. 
Off - выключено 

RDESKTOP_USBFDD=Off
On  - включено перенаправление USB флоппи-диска с клиента (/mnt/usbfloppy) 
на сервер \\tsclient\USBFDD. 
Off - выключено 

RDESKTOP_USBCD=Off
On  - включено перенаправление USB CDROM диска с клиента (/mnt/usbcd) 
на сервер \\tsclient\USBCD.
Off - выключено 

RDESKTOP_COM3=Off
On  - включено перенаправление порта COM1 с клиента в порт COM3 на сервере
Off - выключено 

RDESKTOP_COM4=Off
On  - включено перенаправление порта COM2 с клиента в порт COM4 на сервере
Off - выключено 

RDESKTOP_SLOWLINK=On
On  - на медленных линиях выключает темы, обои и прочие красивости
Off - отображается всё

RDESKTOP_COMPRESSION=On
On  - включено сжатие передаваемых данных между клиентом и сервером
Off - выключено 

RDESKTOP_COLOR_DEPTH="16"
8|16|24|32 - глубина цвета в rdp-соединении

MOUSE_ACCELERATION=1/2
Положительное целое или дробное значение, дробное значение замедляет мышь, 
единица ничего не меняет, целое больше единицы - ускоряет

WIRELESS_WPAKEY=""
WPA/WPA2 PSK (pre-shared key) ключ шифрования для подключения к Wi-Fi точке 
доступа, когда задан этот конфигурационный параметр, WIRELESS_KEY и 
WEP шифрование не используются; работает с драйвером для чипсета Atheros 
(madwifi) и с ndiswrapper

WIRELESS_DRIVER=""
Драйвер Wi-Fi адаптера, может быть madwifi (для чипсетов Atheros), ndiswrapper
(в случае использования windows драйверов), ipw (для Intel PRO/Wireless 
2100/2200), hostap, atmel. В случае с ndiswrapper необходимо на любом линуксбоксе подготовить 
к использованию windows драйвер таким образом:
ndiswrapper -i inf_файл_windows_драйвера 
А затем запаковать tar'ом полученный результат:
tar cvf ndiswrapper.tar /etc/ndiswrapper
Полученный файл необходимо разместить в каталоге thinstation.profile на 
вашем загрузочном носителе, параметры подключения к точке доступа описываются 
в файле thinstation.conf.user

OPENVPN_SERVER=""
IP-адрес OpenVPN сервера 

OPENVPN_SERVER1=""
Альтернативный IP-адрес OpenVPN сервера 
...
OPENVPN_SERVER8=""
Альтернативный IP-адрес OpenVPN сервера 

OPENVPN_PROTO="udp"
по умолчанию udp, протокол, который OpenVPN использует для связи с сервером,
может принимать значение tcp-client

OPENVPN_PORT="1194"
по умолчанию используется порт 1194 зарегистрированный в IANA для OpenVPN,
при OPENVPN_PROTO="tcp-client" рекомендуется использовать порт 443, хотя может 
быть любой, совпадающий с настроенным на стороне OpenVPN сервера

OPENVPN_PROXY=""
IP-адрес прокси-сервера 

OPENVPN_PROXY_TYPE="http"
Тип прокси-сервера, может быть http или socks

OPENVPN_PROXY_PORT=""
Порт прокси-сервера

OPENVPN_OPTION1=""
Дополнительные опции OpenVPN, которые будут добавлены в конфигурационный файл
...
OPENVPN_OPTION8=""
Дополнительные опции OpenVPN, которые будут добавлены в конфигурационный файл

SER2NET_DEVICE=""
последовательный порт, который будет перенаправляться в сеть, 
например SER2NET_DEVICE="/dev/ttyS1", где /dev/ttyS0 это COM1, COM2 - /dev/ttyS1

SER2NET_TCPPORT=2001
tcp порт, в который будет перенаправляться физический последовательный порт

SER2NET_STATE=raw
raw, rawlp,telnet или off

SER2NET_TIMEOUT=600
таймаут

SER2NET_OPTIONS="9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS"
устанавливает параметры последовательного порта, возможные опции:
скорость 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 
четность EVEN, ODD, NONE 
стоп-биты 1STOPBIT, 2STOPBITS 
биты данных 7DATABITS, 8DATABITS
включает/выключает [-]XONXOFF
включает/выключает аппаратное управление потоком [-]RTSCTS
прочие опции см. 'man ser2net'
По аналогии добавлены конфигурационные переменные SER2NET_XXX1,...,SER2NET_XXX4

SANE_ENABLED=Off
On  - включена поддержка работы со сканерами
Off - выключена поддержка работы со сканерами

SANE_REMOTE_ACCESS_FROM=""
по умолчанию доступ к сканеру разрешен из подсети, совпадающей с подсетью
тонкого клиента, эта переменная разрешает доступ к сканеру из подсети отличной 
от подсети тонкого клиента, например: SANE_REMOTE_ACCESS_FROM="192.168.0.0/16"

SANE_SCANNER=""
по умолчанию работает автоопределение, доступны следующие сканерные драйверы 
(в терминах sane - backend'ы):
abaton, agfafocus, apple, avision, artec, artec_eplus48u, as6e, bh, canon,
canon630u, canon_pp, coolscan, coolscan2, dc25, dc210, dc240, dell1600n_net, 
dmc, epson, fujitsu, gphoto2, genesys, gt68xx, hp, hpsj5s, hp4200, hp5400, ibm, 
leo, lexmark, ma1509, matsushita, microtek, microtek2, mustek, mustek_pp, 
mustek_usb, mustek_usb2, nec, niash, pie, pint, plustek, plustek_pp, pnm, qcam, 
ricoh, s9036, sceptre, sharp, sm3600, sm3840, snapscan, sp15c, st400, tamarack, 
teco1, teco2, teco3, test, u12, umax, umax_pp, umax1220u, v4l, hplip

SANE_HPLIP=""
On  - включает использование sane backend'а hplip 
Off - выключает

XKB_TOGGLE="grp:shifts_toggle"
Некоторые варианты переключателей языка:
grp:toggle переключение правым Alt
grp:shifts_toggle переключение двумя клавишами shift
grp:ctrl_shift_toggle переключение по ctrl+shift
grp:ctrl_alt_toggle переключение по ctrl+alt
grp:caps_toggle переключение по CapsLock;
grp:lwin_toggle переключение по левой "Win" клавише на Windows клавиатуре
grp:rwin_toggle переключение по правой "Win" клавише на Windows клавиатуре
grp:menu_toggle переключение по клавише "Контекстное меню" на Windows клавиатуре
grp:switch переключение по правому Alt только на момент нажатия
В случае замены toggle на switch в комбинациях, переключение  происходит в 
момент нажатия комбинации клавиш.
А вот полный список из x.org-R6.9.0 (xc/programs/xkbcomp/rules/xorg):
grp:switch            =       +group(switch)
grp:lswitch           =       +group(lswitch)
grp:win_switch        =       +group(win_switch)
grp:lwin_switch       =       +group(lwin_switch)
grp:rwin_switch       =       +group(rwin_switch)
grp:toggle            =       +group(toggle)
grp:shifts_toggle     =       +group(shifts_toggle)
grp:ctrls_toggle      =       +group(ctrls_toggle)
grp:alts_toggle       =       +group(alts_toggle)
grp:ctrl_shift_toggle =       +group(ctrl_shift_toggle)
grp:caps_toggle       =       +group(caps_toggle)
grp:shift_caps_toggle =       +group(shift_caps_toggle)
grp:ctrl_alt_toggle   =       +group(ctrl_alt_toggle)
grp:alt_shift_toggle  =       +group(alt_shift_toggle)
grp:menu_toggle       =       +group(menu_toggle)
grp:lwin_toggle       =       +group(lwin_toggle)
grp:rwin_toggle       =       +group(rwin_toggle)
grp:lshift_toggle     =       +group(lshift_toggle)
grp:rshift_toggle     =       +group(rshift_toggle)
grp:lctrl_toggle      =       +group(lctrl_toggle)
grp:rctrl_toggle      =       +group(rctrl_toggle)
grp:lalt_toggle       =       +group(lalt_toggle)

Для использования смарт-карт надо к строке запуска rdesktop добавить:
'-r scard[:"Scard Name"="Alias Name[;Vendor Name]"[,...]]'
Мы можем это сделать с помощью переменной окружения SESSION_0_RDESKTOP_OPTIONS,
например, вот так: 
SESSION_0_RDESKTOP_OPTIONS="-r scard:\"eToken PRO 00 00\"=\"AKS ifdh 0\"", где
"eToken PRO 00 00" - Название смарт-карт устройства для Linux/Unix
"AKS ifdh 0"       - Название смарт-карт устройства для Windows

NET_ALIAS_DEVICE1=""
NET_ALIAS_IP_ADDRESS1=""
NET_ALIAS_NETMASK1=""
Поддержка алиасов на интерфейсе, по умолчанию выключена. Использовать можно так:
NET_ALIAS_DEVICE1="eth0:1"
NET_ALIAS_IP_ADDRESS1="192.168.168.192"
NET_ALIAS_NETMASK1="255.255.255.0"

NET_ALIAS_DEVICE2=""
NET_ALIAS_IP_ADDRESS2=""
NET_ALIAS_NETMASK3=""
Поддержка алиасов на интерфейсе, по умолчанию выключена. Использовать можно так:
NET_ALIAS_DEVICE2="eth0:2"
NET_ALIAS_IP_ADDRESS2="192.168.169.2"
NET_ALIAS_NETMASK2="255.255.255.0"

NET_ALIAS_DEVICE3=""
NET_ALIAS_IP_ADDRESS3=""
NET_ALIAS_NETMASK3=""
Поддержка алиасов на интерфейсе, по умолчанию выключена. Использовать можно так:
NET_ALIAS_DEVICE3="eth0:3"
NET_ALIAS_IP_ADDRESS3="192.168.169.3"
NET_ALIAS_NETMASK3="255.255.255.0"

NET_ALIAS_DEVICE4=""
NET_ALIAS_IP_ADDRESS4=""
NET_ALIAS_NETMASK4=""
Поддержка алиасов на интерфейсе, по умолчанию выключена. Использовать можно так:
NET_ALIAS_DEVICE2="eth0:4"
NET_ALIAS_IP_ADDRESS2="192.168.19.21"
NET_ALIAS_NETMASK2="255.255.255.0"

NET_ALIAS_DEVICE5=""
NET_ALIAS_IP_ADDRES5=""
NET_ALIAS_NETMASK5=""
Поддержка алиасов на интерфейсе, по умолчанию выключена. Использовать можно так:
NET_ALIAS_DEVICE5="eth0:5"
NET_ALIAS_IP_ADDRESS5="192.168.69.69"
NET_ALIAS_NETMASK5="255.255.255.0"

NET_ROUTE_NETWORK1=""
NET_ROUTE_NETMASK1=""
NET_ROUTE_GATEWAY1=""
NET_ROUTE_DEVICE1=""
Поддержка маршрутизации на дополнительные сети, по умолчанию выключена. 
Использовать можно так:
NET_ROUTE_NETWORK1="10.111.124.0"
NET_ROUTE_NETMASK1="255.255.255.0"
NET_ROUTE_GATEWAY1="192.168.168.1"
NET_ROUTE_DEVICE1="eth0:1"

NET_ROUTE_NETWORK2=""
NET_ROUTE_NETMASK2=""
NET_ROUTE_GATEWAY2=""
NET_ROUTE_DEVICE2=""
Поддержка маршрутизации на дополнительные сети, по умолчанию выключена. 
Использовать можно так:
NET_ROUTE_NETWORK2="10.1.12.0"
NET_ROUTE_NETMASK2="255.255.0.0"
NET_ROUTE_GATEWAY2="192.168.199.1"
NET_ROUTE_DEVICE2="eth0:1"

NET_ROUTE_NETWORK3=""
NET_ROUTE_NETMASK3=""
NET_ROUTE_GATEWAY3=""
NET_ROUTE_DEVICE3=""
Поддержка маршрутизации на дополнительные сети, по умолчанию выключена. 
Использовать можно так:
NET_ROUTE_NETWORK3="10.111.124.0"
NET_ROUTE_NETMASK3="255.255.255.0"
NET_ROUTE_GATEWAY3="192.168.168.1"
NET_ROUTE_DEVICE3="eth0:1"

NET_ROUTE_NETWORK4=""
NET_ROUTE_NETMASK4=""
NET_ROUTE_GATEWAY4=""
NET_ROUTE_DEVICE4=""
Поддержка маршрутизации на дополнительные сети, по умолчанию выключена. 
Использовать можно так:
NET_ROUTE_NETWORK4="10.111.124.0"
NET_ROUTE_NETMASK4="255.255.255.0"
NET_ROUTE_GATEWAY4="192.168.168.1"
NET_ROUTE_DEVICE4="eth0:2"

NET_ROUTE_NETWORK5=""
NET_ROUTE_NETMASK5=""
NET_ROUTE_GATEWAY5=""
NET_ROUTE_DEVICE5=""
Поддержка маршрутизации на дополнительные сети, по умолчанию выключена. 
Использовать можно так:
NET_ROUTE_NETWORK5="10.111.124.0"
NET_ROUTE_NETMASK5="255.255.255.0"
NET_ROUTE_GATEWAY5="192.168.168.1"
NET_ROUTE_DEVICE5="eth0:2"

OPENVPN_SERVERX=""
дополнительный IP-адрес OpenVPN сервера, где X целое число от 1 до 8, например:
OPENVPN_SERVER1="10.100.6.154"

OPENVPN_OPTIONX=""
дополнительные конфигурационные опции для OpenVPN сервера, где X целое число 
от 1 до 8, например:
OPENVPN_OPTION1="float"

POWERBTN_ACTION=Off
Действие, которое будет происходить при нажатии кнопки выключения питания
Off - выключение компьютера
Standby - перевод компьютера в спящий режим

X_MONITOR_MODELINE=""
Используется для описания дополнительных режимов монитора, например режим 
1680х1050 описывается так (X_MONITOR_MODELINE для вашего монитора может быть 
другим):
X_MONITOR_MODELINE='"1680x1050" 146.2 1680 1784 1960 2240 1050 1053 1059 1089 -HSync -VSync'
SCREEN_RESOLUTION="1680x1050"
SCREEN_HORIZSYNC="31.5-100.0"
SCREEN_VERTREFRESH="59.0-75.0"
А вот ещё один пример, уже с разрешением 1440х900:
X_MONITOR_MODELINE='"1440x900"  106.47  1440 1520 1672 1904 900  901  904  932  -Hsync +VSync'
SCREEN_RESOLUTION="1440x900"
SCREEN_HORIZSYNC="30-65"
SCREEN_VERTREFRESH="60"

MOUSE_SENSITIVITY=1
Понижает/повышает чувствительность мыши, например:
MOUSE_SENSITIVITY=".5"
снижает чувствительность мыши в два раза

TFTPD_ENABLED=Off
TFTPD_OPTIONS="-s /mnt/disc/hdb/part1 -m /etc/tftpd.rules -v"
опции, с которыми стартует tftpd

DHCPD_ENABLED=Off
DHCPD_CONFIG=/mnt/disc/hdb/part1/udhcpd.conf"
расположение конфигурационного файла dhcpd

WIDE_SCREEN=Off
- используется  для включения и выключения широкоформатных режимов 1440х900, 
1680х1050 и 1920х1080 программой 915resolution для интеловских графических 
чипсетов 845G, 855GM, 865G, 915G, 915GM, 945G и 945GM

SOUND_INTEL_HDA=""
Цитата с http://www.itadvisor.ru/node/298: 
"Напоролся я на проблемку со звуком Intel HD Audio: Всё вроде работает, звуковушка определяется, но ничего не слышно...
Оказалось, ALSA криво мапит контролы в OSS микшер (PCM не был замаплен вообще).
По-быстром решил вопрос так:
Создал новый On/Off флаг, и в /etc/init.d/audio добавил пару строк перед выставлением громкостей:
if [ `make_caps "$SOUND_INTEL_HDA"` = "ON" ]; then
echo 'PCM "Front" 0' > /proc/asound/card0/oss_mixer
fi
всё работает, только громкость надо ~100% ставить, иначе тихо." 

в пакете setserial действуют следующие переменные, смысл которых понятен из названия
SERIALDEV=""
SERIALPORT=""
SERIALUART=""
SERIALIRQ=""
SERIALSPEED=""
По аналогии добавлены конфигурационные переменные SERIALXXX1,...,SERIALXXX4

