Все, написанное ниже, относится к Windows 2003 Server и загрузке c CDROM.
Этот readme весьма приблизителен и не полон. Приветствуются любые дополнения.
 1. Распакуйте содержимое этого архива в отдельный каталог, 
    например C:\thinstation, запишите файл thinstation.iso на CD диск
    (как ISO образ, а не как файл)
 2. Настройте DHCP сервер, как минимум, диапазон выдаваемых адресов и опции: 
	66 - ip адрес загрузочного сервера, тот же, что и адрес DHCP сервера;
	67 - pxelinux.0 (для данного случая особого смысла не имеет, просто, 
    чтобы руку не сбивать ;-) )
 3. Запустите файл scripts\mktftpd.cmd
 4. LPT принтер будет на порту 9100/tcp, USB - 9101/tcp, более подробно 
    настройка принтера описана тут http://www.wtware.ru/win2k3/printer.html
 5. Разрешение экрана - 1024x768, 
 6. Съемные носители монтируются в синхронном режиме, отсюда может наблюдаться
    некоторое торможение. Зато - ничего не останется в кэше ;-)
 7. Известный баг: эксель файл с русским именем не открывается
    с cdrom'а подключенного к тонкому клиенту в RDP сеансе; 
    способ обойти: скопировать файл на жесткий диск, а потом открывать. 
 8. Для отключения ACPI необходимо добавить acpi=off в опции загрузки
    pxelinux.cfg\default, например:  append acpi=off ramdisk_blocksize=4096 ...
 9. Пароль рута для локального входа и входа телнетом: lplp123
10. Чтобы загружать свой конфигурационный файл с дискеты,
    USB-флэша, жесткого диска или CDROM необходимо на соответствующем 
    носителе создать каталог thinstation.profile и поместить в него файл 
    thinstation.conf.user, пример подобного файла находится в 
    tftpboot\thinstation.conf.user

Поддерживаемые аппаратные средства описаны в файле hardware.txt
Все подробности и вопросы по Thinstation: http://thinstation.sf.net

Техподдержка клиентов компании "ИТ Консультант": 
+7 910 7432838
support@itadvisor.ru
http://www.itadvisor.ru
