Загрузочный образ тонкого клиента сделан на основе проекта Thinstation 
и поддерживает только RDP подключения.
Этот readme весьма приблизителен и не полон. Приветствуются любые дополнения.

Все, написанное ниже, относится к Windows 2003 Server и загрузке c USB-флэшек, жестких дисков и т.д.
 1. Распакуйте содержимое этого архива в отдельный каталог, 
    например C:\thinstation, запишите содержимое каталога tftpboot на HDD,
    предварительно подготовив носитель:
====================================================
        Подготовка загрузочного диска в Windows:

1. Подключаем жесткий диск (HDD), USB-флэшку, CF, удаляем все разделы 
   (с помощью fdisk, Partition Magic и т.д.), создаем первичный (primary) 
   раздел, форматируем его, используя файловую систему FAT16.
2. В командной строке прописываем путь к файлам Thinstation: 
   D:\install\thinstation\syslinux.exe -sfma D: 
   Буква диска, соответственно, должна указывать на ваш диск. Если вы все 
   сделали правильно, то на вашем диске появится файл ldlinux.sys 
3. Далее копируем на ваш диск следующие файлы:
   initrd,vmlinuz, syslinux.cfg, thinstation.txt
4. Если вам необходимо хранить конфигурационный файл на этом же загрузочном 
   диске, то создайте в корне каталог thinstation.profile с файлом 
   thinstation.conf.user внутри.
5. Все, накопитель готов. Ставим на нужную машину (для жесткого диска не забыв 
   правильно выставить перемычки Master/Slave), грузимся. 
   Если что-то не получилось см. пункт 1. :-)
    
Дополнительную информацию можно найти тут: 
http://thinstation.sourceforge.net/CF-HOWTO.html

=====================================================
 2. Настройте DHCP сервер, как минимум, диапазон выдаваемых адресов и опции: 
	66 - ip адрес загрузочного сервера, тот же, что и адрес DHCP сервера;
	67 - pxelinux.0 (для данного случая особого смысла не имеет, просто, 
    чтобы руку не сбивать ;-) )
 3. Запустите файл scripts\mktftpd.cmd
 4. LPT принтер будет на порту 9100, USB - 9101, более подробно настройка
    принтера описана тут http://www.wtware.ru/win2k3/printer.html
 5. Разрешение экрана - 1024x768, 
 6. Съемные носители монтируются в синхронном режиме, отсюда может наблюдаться
    некоторое торможение. Зато - ничего не останется в кэше ;-)
 7. Известный баг: эксель файл с русским именем не открывается
    с cdrom'а подключенного к тонкому клиенту в RDP сеансе; 
    способ обойти: скопировать файл на жесткий диск, а потом открывать. 
 8. Для отключения ACPI необходимо добавить acpi=off в опции загрузки
    pxelinux.cfg\default, например:  append acpi=off ramdisk_blocksize=4096 ...
 9. Пароль рута для локального входа и входа телнетом: lplp123
10. Чтобы загружать свой конфигурационный файл с дискеты,
    USB-флэша, жесткого диска или с CDROM, необходимо на соответствующем 
    носителе создать каталог thinstation.profile и поместить в него файл 
    thinstation.conf.user, пример подобного файла находится в 
    tftpboot\thinstation.conf.user

Поддерживаемые аппаратные средства описаны в файле hardware.txt
Все подробности и вопросы по Thinstation: http://thinstation.sf.net

Техподдержка клиентов компании "ИТ Консультант": 
+7 910 7432838
support@itadvisor.ru
http://www.itadvisor.ru
