Дополнительные пакеты

Доступны следующие дополнительные пакеты: sane, sane-hplip, ser2net. 
По умолчанию загрузка пакетов отключена. Чтобы её включить необходимо:
1. Загрузить пакет thinstation-2.2*-packages.zip, распаковать его
2. Скопировать необходимые файлы *.pkg в ваш каталог tftpboot\pkg
3. Скопировать необходимые файлы *.mpkg в ваш каталог tftpboot\modules
4. добавить в thinstaion.conf.network переменную PKG_PACKAGES, например 
PKG_PACKAGES="sane sane-hplip"

Описание пакетов:
1. sane - пакет для поддержки работы со сканерами, которые подключены к тонкому
клиенту
2. sane-hplip - sane драйвер (backend) для сканеров Hewlett-Packard, полный 
список поддерживаемых устройств доступен здесь 
http://hplip.sourceforge.net/supported_devices/combined.html
3. ser2net - позволяет перенаправить локальный последовательный порт тонкого 
клиента в tcp-сокет. С помощью специального ПО, например MCSI2000 
http://www.multitech.com/SUPPORT/Families/SocketEthernetIP/software.asp, на 
терминальном сервере возможно произвести обратную операцию и перенаправить 
tcp-сокет в локальный последовательный порт.

Переменные, используемые в пакетах:

пакет ser2net.pkg
SER2NET_DEVICE=""
последовательный порт, который будет перенаправляться в сеть, 
например SER2NET_DEVICE="/dev/ttyS1", где /dev/ttS0 это COM1, COM2 - /dev/ttyS1

SER2NET_TCPPORT=2001
tcp порт, в который будет перенаправляться физический последовательный порт

SER2NET_STATE=raw
raw, rawlp,telnet или off

SER2NET_TIMEOUT=600
таймаут

SER2NET_OPTIONS="9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS"
устанавливает параметры последовательного порта, возможные опции:
скорость 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 
четность EVEN, ODD, NONE 
стоп-биты 1STOPBIT, 2STOPBITS 
биты данных 7DATABITS, 8DATABITS
включает/выключает [-]XONXOFF
включает/выключает аппаратное управление потоком [-]RTSCTS
прочие опции см. 'man ser2net'

пакет sane.pkg
SANE_ENABLED=Off
On  - включена поддержка работы со сканерами
Off - выключена поддержка работы со сканерами

SANE_REMOTE_ACCESS_FROM=""
по умолчанию доступ к сканеру разрешен из подсети, совпадающей с подсетью
тонкого клиента, эта переменная разрешает доступ к сканеру из подсети отличной 
от подсети тонкого клиента, например: SANE_REMOTE_ACCESS_FROM="192.168.0.0/16"

SANE_SCANNER=""
по умолчанию работает автоопределение, доступны следующие сканерные драйверы 
(в терминах sane - backend'ы):
abaton, agfafocus, apple, avision, artec, artec_eplus48u, as6e, bh, canon,
canon630u, canon_pp, coolscan, coolscan2, dc25, dc210, dc240, dell1600n_net, 
dmc, epson, fujitsu, gphoto2, genesys, gt68xx, hp, hpsj5s, hp4200, hp5400, ibm, 
leo, lexmark, ma1509, matsushita, microtek, microtek2, mustek, mustek_pp, 
mustek_usb, mustek_usb2, nec, niash, pie, pint, plustek, plustek_pp, pnm, qcam, 
ricoh, s9036, sceptre, sharp, sm3600, sm3840, snapscan, sp15c, st400, tamarack, 
teco1, teco2, teco3, test, u12, umax, umax_pp, umax1220u, v4l, hplip

SANE_HPLIP=""
On  - включает использование sane backend'а hplip 
Off - выключает

пакет powersave.pkg
INACTIVE_SHUTDOWN_TIME=""
Выключение тонкого клиента, находящегося в главном меню (синий экран) через 
INACTIVE_SHUTDOWN_TIME минут. Счетчик обнуляется при запуске сессии rdesktop.
Переменная INACTIVE_SHUTDOWN_TIME определяет время пребывания в меню до 
выключения (в минутах), например:
INACTIVE_SHUTDOWN_TIME="30"
Если переменная не определена отключение не происходит. 

